|  |  |
| --- | --- |
| **K35 „icon“ Tipkovnica**  **Kratke upute** | LOGO-paradox.gif |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREGLED TIPKOVNICE** | | | | |
|  | | |  |  |
|  | | | Stanje particije | **Akt./Spavanje/Ostanak** |
| **Lampica napajanja**  Svijetli = uključeno  Ne svijetli = Isključeno | |  | Stanje  zone | Uklj. = particija aktivna  Isklj.= particija deaktiv.  Bljeska=Izlazna zadrška  Brzo bljeska=Izlazna zadrška zadnjih 10 sek.  Brzo bljeska= U alarmu |
| **Lampica StayD** (Ostanak)  Svijetli = Aktivirano  Ne svijetli = Deaktiv. | |  |
|  | | |  |
|  | = Pritisnuti jednom + utipkati [**MASTER ŠIFRU]** za ulaz u Brzi programski izbornik | | **Zvučni pokazatelji:**  Jednolično: Alarm  Promjenjivo: Požar  Isprekidano: Početak izlazne zadrške  Brzo isprekidano: Zadnjih 10 sek. izlazne zadrške |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
| **PRIKAZ ZONA**  Brojevi od [1] do [32] odnose se na zone od 1 do 32. Otvorene ili zone sa zadrškom su osvjetljene, i blinkaju u alarmu. | | | **[TBL]** Prikaz grešaka  ON- svjetli ako se pojavi greška  **[MEM]** Prikaz alarma u memoriji  ON = svijetli ako se pojavi alarm  **[BYP]** Premoštenje  ON = Premoštena zona svjetli |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVACIJA I DEAKTIVACIJA** | | | |
|  | |  | |
| **ZA AKTIVACIJU KOD ODLASKA…** |  | **ZA AKTIVACIJU KOD OSTANKA…** |  |
| **Za regularnu aktivaciju**:  1. Zatvorene sve zone u određenoj particiji.  2. Utipkajte Vaš **[ACCESS CODE]**\* ili pritisnite **[ARM]** + pristupni kod **[ACCESS CODE]** | | **Stay Arm(aktivaciju)**:  1. Pritisnite **[STAY]** tipku.  2. Unesite Vaš [**ACCESS CODE**]\*.  **Za Sleep Arm(aktivaciju)**:  1. Pritisnite **[SLEEP]** tipku.  2. Utipkajte Vaš **[ACCESS CODE]**\* | |
|  | |  | |
| **Za deaktivaciju (disarm):**  **[OFF]** + **[KORISNIČKA ŠIFRA]\*** | | | |
| *\* Ako je potrebno, pritisnite odgovarajuće tipke za željenu particiju. Za dvije particije,pritisnite drugu tipku nakon zvuka potvrde.* | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **PANIC ALARMI** | **Prikaz alarma u memoriji** |
| Za slanje tihog ili zvučnog alarma u vašu osiguravateljsku tvrtku,pritisnite i držite jednu od kombinacija tipki na popisu na 3 sekunde.   |  |  | | --- | --- | | **Tip paničnog alarma** | **Kombinacija**  **Tipki** | | Policija | [1] & [3] | | Hitna pomoć | [4] & [6] | | Vatrogasci | [7] & [9] | | Za pregled alarma koji su se pojavili u tijeku zadnjeg aktivacijskog perioda:  1. Deaktivirajte sustav.  2. Pritisnite **[MEM]** tipku.  3. Odgovarajući broj zone koja je bila u alarmu  za vrijeme zadnje aktivacije sustava će  svjetliti.  4. Pritisnite **[CLEAR]** tipku za izlaz. |
|  |  |
| **Prikaz grešaka** | **Podešavanje tipkovnice** |
| Kada se pojavi greška, **[TBL]** tipka će svjetliti.   1. Pritisnite **[TBL]** tipku. Tipka će blinkati I odgovarajući broj grešaka će svjetliti. 2. Pročitajte odgovarajuća objašnjenja grešaka, u MG5000 korisničkim uputama. Ako nisu date instrukcije za otklanjanje , nazovite Vašu sigurnosnu tvrtku za popravak. 3. Pritisnite **[CLEAR]** zipku za izlaz. | Za gašenje zvuka tipkovnice:  Pritisnite i držite tipku **[CLEAR]** 6 sekundi da uključite ili isključite zvuk tipkovnice.  Za modificiranje pozadinskog svjetla:   1. Pritisnite i držite **[****]** tipku 3 sekunde. 2. Tipka **[MEM]** će svjetliti. 3. Pritisnite **[****]** tipku za namještanje nivoa pozadinskog svjetla. 4. Pritisnite **[CLEAR]** ili **[ENTER]** za izlaz. |
|  |  |
| **Programiranje premoštenja** | **Programiranje zvona** |
| Premoštena zona ostaje neaktivna kada je particija aktivirana.   1. Pritisnite **[BYP]** tipku. 2. Unesite Vaš **[ACCESS CODE]**\*. 3. Odgovarajuče LED-ice svih otvorenih zona će svjetliti. Izaberite zone koje želite premostiti utipkavajući dvoznamenkasti broj zone (npr. zona 3 = 03). LED- ica odgovarajuće zone će bljeskati. 4. Pritisnite **[ENTER]** tipku za spremanje i izlaz | Zona uključena ili postavljena kao zvono će Vas upozoriti svaki put kada je otvorena uzrokujući zvuk na tipkovnici.   1. Pritisnite i držite **[****]** tipku 3 sekunde. 2. Izaberite zonu koju želite da bude zvona, unoseći dvoznamenkasti broj zone. Odgovarajuća LED-ica zone će blinkati. Npr, za zvono zone 2 utipkajte **[0]** pa **[2]**. Tipkovnica će automatski sačuvati jednom dvoznamenkasti unešeni broj zone. 3. Pritisnite **[ENTER]** tipku za izlaz. |

|  |
| --- |
| **MASTER BRZI IZBORNIK (MENU)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KREIRANJE KORISNIKA (creating of users)** | | |
| Korak | Postupak | Detalji |
| 1 | + **[MASTER CODE]** | Tipka [ ] će blinkati. LED/tipka svjetli = programirani korisnik.  **[PARTITION MASTER CODE]** se također može koristiti. |
| 2 | **[USER NUMBER]** | MG10LEDV/H = 1 znamenka: 1 do 0(10) |
| 3 | **[CODE]** | Utipkajte 4- ili 6-znamenkasti kod. |
| 4 | **[CONFIRM CODE]** | Potvrdite 4- ili 6- znamenkasti kod. |
| 5 | **[LEARN REMOTE]** / **[ENTER]** | Pritisnite tipku na daljinskom (REM) ili [ENTER] za preskakanje. Slijedi odlazak na slijedećeg dostupnog usera (korisnika) ili ako je sustav particioniran, odlazi na korak 6. |
| 6 | **[1]** i / ili **[2]** + **[ENTER]** | Pridružite korisnika ka jednoj ili obe particije i pritisnite [ENTER]. Po default-u, users (korisnici) su dodjeljeni Particiji 1. Odlazak na sljedećeg dostupnog korisnika (usera). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZADRŠKE (Ulazna i izlazna zadrška)** | | |
| Korak | Postupak | Detalji |
| 1 | + **[MASTER CODE]** | Tipka [ ] će blinkati. **[PARTITION MASTER CODE]** se također može koristiti. |
| 2 | **[TBL]** |  |
| 3 | [1] = Ulazna zadršak 1 sek.)  [2] = Ulazna zadrška 2(sec.)  [3] = Izlazna zadrška (sec.)  [4] = Bell Cut-Off (min.) |  |
| 4 | [000] do [255] | Unesite vrijednost između 000 i 255 (000 = postavljena, zadana vrijednost). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrijeme i datum** | | |
| Korak | Postupak | Detalji |
| 1 | + **[MASTER CODE]** | Tipka[ ] blinka. **[PARTITION MASTER CODE]**. se također može koristiti |
| 2 | **[TBL]** |  |
| 3 | **[5]** |  |
| 4 | **[HH:MM]** | Unesite vrijeme. Ako je HH = 13 ili više, pređite na 6 korak. |
| 5 | **[TIME FORMAT]** | Unesite format vremena (**[1]** = 24hr; **[2]** = AM; **[3]** = PM). |
| 6 | **[YYYY/MM/DD]** | Unesite datum. |

|  |  |
| --- | --- |
| POPIS GREŠAKA | |
| **[1] Wireless Zone Low Battery**  Slaba baterija bežične zone | Ako imate bežični detektor:  Napon baterije na jednom ili nekoliko bežičnih detektora je prenizak |
| **[2] Power Trouble**  Greška napajanja | Postoji 5 mogućih grešaka vezanim uz napajanje –  **[1]** Baterija na centrali je slaba ili se pokvarila.  **[2]** Nema glavnog 220V napajanja  **[3]** Preopterećenje na napajačkom izlazu sa centrale. **[4]** Bežična tipkovnica nema glavnog napajanja. **[5]** Bežična tipkovnica ima grešku baterije |
| **[3] Bell Trouble**  Greška sirene | Alarmna sirena je odspojena sa alarmne centrale. |
| **[4] Communication Trouble**  Greška komunikacije | Alarmni sustav ne može poslati podatke dojavnom centru zaštitara (ako plaćate takvu uslugu) |
| **[5] Tamper/Zone Wiring Failure**  Greška ožičenja ili tampera | Greška ožičenja/instalacije kod jednog ili više detektora |
| **[6] Module Tamper Trouble**  Greška tampera modula | Netko je pokušao otvoriti jedan ili više modula protuprovalnog sustava |
| **[7] Fire Loop Trouble**  Greška ožičenja vatrodojavne zone | Problem ožičenja vatrodojavne zone. |
| **[8] Timer Loss**  Sat i datum resetirani | Sat i datum su resetirani.  Ovo je jedina greška koju smijete sami ispravljati |
| *Kako ponovno podesiti vrijeme i datum?* | 1 Pritisnite **[8]** za Timer Loss.  2 Unesite sat i minute. Ako je trenutno vrijeme između 01 i 12 sati  morate odabrati **[1]** za 24-satni format, **[2]** za AM - prijepodne,  i **[3]** za PM - poslijepodne. Ako je trenutno iza 12 sati, sustav će  automatski odabrati 24-stani format.  3 Unesite godinu (4 znamenke).  4 Unesite mjesec (2 znamenke).  5 Unesite dan (2 znamenke).  Sad ste podesili Vrijeme i Datum  Pritisnite **[CLEAR]** za izlaz. |
| **[9] Wireless Zone Supervision Loss**  izgubljen nadzor bežične zone | Jedan ili više bežičnih detektora više ne komuniciraju sa centralom. |
| **[10] Module Supervision Loss**  Izgubljen nadzor al. modula | Jedan ili više modula ne komuniciraju sa al. centralom |
| **[16] Keypad Fault**  Greška tipkovnice | (samo za MG32I/MG32LED/MG32LRF): jedna ili više tipkovnica više ne komuniciraju sa al. centralom. |
| **[SLEEP] Keypad Fault**  Greška tipkovnice | (samo za MG10LEDV/H): jedna ili više tipkovnica više ne komuniciraju sa al. centralom. |